# Суперавтоматическая кофемашина Armonia Soft Plus

# от 499 500₽

Armonia Soft Plus оснащена 7-дюймовым сенсорным дисплеем, полностью настраиваемым в зависимости от требований пользователя.

Есть возможность загрузить до 30 различных напитков в программу, а также добавить фильмы, звуки или индивидуальные изображения для каждого отдельного напитка. Все параметры кофемашины настраиваются непосредственно из пользовательского интерфейса.

Преимущества

* МТТ Помпа для молока  
  Вспомогательная помпа для подачи напитков на молочной основе нужной температуры с идеальной пеной
* CARImilk Static  
  Новая технология вспенивания молока CARImilk гарантирует безупречную молочную пену, обеспечивая приготовление горячих и холодных молочных напитков.
* All in One Cleaning  
  Все операции по очистке кофемашины полностью автоматизированы. Оператору требуется всего несколько минут, чтобы начать автоматическую очистку всех систем
* CARIcare  
  Собственная система телеметрии, разработанная для настройки и проверки всех параметров машины непосредственно с компьютера, ноутбука или планшета.
* Капучинатор для бариста  
  Капучинатор с датчиком температуры для автоматического нагрева и вспенивания молока до желаемой температуры, идеально подходит для бариста
* FridgePlus  
  Датчик перегрева и отсутствия молока
* Loudspeaker  
  Динамик, позволяющий пользователю настроить кофемашину с помощью звуков: воспроизводить музыку, рекламные акции и любую аудио-информацию
* USB Соединение  
  Технология позволяет копировать и загружать параметры и настройки машины, а также настраивать графику пользовательского интерфейса

| Размеры (ШхВхГ) | 324x717x560 мм |
| --- | --- |
| Масса | 42 кг |
| Пользовательский интерфейс | 7-дюймовый сенсорный дисплей |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-155 мм |
| Объем бункеров для зерна | 0,6 кг |
| Объем бункеров для порошков | 1,5 л |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1 л |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L)  10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
| Протокол коммуникации | MDB, Executive |
| Мощность | 3150 W |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц |
| Прочее | Предварительная калибровка кофемолки,  направляющие для установки чашки,  капучинатор CARimilk Static, WIFI модуль |