# Суперавтоматическая кофемашина Armonia Ultra Matte Black

# от 551 000 ₽

Armonia Ultra оснащена новым 10-дюймовым сенсорным экраном, который можно настроить для отображения любого типа напитков и показа видео.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс меню делает программирование и использование кофемашины легкой задачей.

Новая технология вспенивания молока CARImilk гарантирует безупречную молочную пену, обеспечивая наилучшую консистенцию молочных напитков с горячей и холодной пеной.

Эффективные автоматические системы очистки обеспечивают соблюдение строгих гигиенических стандартов, а также сокращают необходимость в ежедневных операциях очистки.

Armonia Ultra сочетается с холодильником Ultra с высокой вместимостью, доступным с одним или двумя резервуарами, чтобы предложить более широкий выбор напитков на основе молока.

CARIcare, новая система телеметрии Carimali, предоставляет двустороннее соединение с кофемашиной для обработки всех параметров, сокращая затраты на обслуживание и максимизируя инвестиции клиентов. CARIcare - это новый революционный инструмент для увеличения прибыли, снижения затрат и настройки машин, способный обеспечить полный мониторинг и техническую помощь пользователю, который может через соединение Wi-Fi контролировать сбор данных, диагностику, обновлять софт, менять рецепты и температуру бойлера, а также параметры помпы, цены и т.д

Преимущества

* МТТ Помпа для молока  
  Вспомогательная помпа для подачи напитков на молочной основе нужной температуры с идеальной пеной
* CARImilk Static  
  Новая технология вспенивания молока CARImilk гарантирует безупречную молочную пену, обеспечивая приготовление горячих и холодных молочных напитков.
* CARIcare  
  Собственная система телеметрии, разработанная для настройки и проверки всех параметров машины непосредственно с компьютера, ноутбука или планшета.
* PowerCleaner  
  Технология, обеспечивающая максимальные гигиенические условия молочного контура и паровой трубки с помощью встроенной системы автопромывки
* All in One Cleaning  
  Все операции по очистке кофемашины полностью автоматизированы. Оператору требуется всего несколько минут, чтобы начать автоматическую очистку всех систем
* FridgePlus  
  Датчик перегрева и отсутствия молока
* Loudspeaker  
  Динамик, позволяющий пользователю настроить кофемашину с помощью звуков: воспроизводить музыку, рекламные акции и любую аудио-информацию
* USB Соединение  
  Технология позволяет копировать и загружать параметры и настройки машины, а также настраивать графику пользовательского интерфейса
* Капучинатор для бариста  
  Капучинатор с датчиком температуры для автоматического нагрева и вспенивания молока до желаемой температуры, идеально подходит для бариста

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размеры (ШхВхГ) | 324x717x560 мм |
| --- | --- |
| Масса | 42 кг |
| Пользовательский интерфейс | 10-дюймовый сенсорный дисплей |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-155 мм |
| Объем бункеров для зерна | 0,6 кг |
| Объем бункеров для порошков | 1,5 л |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1 л |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L)  10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
| Протокол коммуникации | MDB, Executive |
| Мощность | 3150 W |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц |
| Прочее | Предварительная калибровка кофемолки,  направляющие для установки чашки,  капучинатор CARimilk Static, WIFI модуль |