# Суперавтоматическая кофемашина Mya Ultra

# от 463 000 ₽

Mya Ultra вобрала в себя лучшее, что есть в суперавтоматических кофемашинах CARIMALI:

* Высочайшую производительность в своём классе (400 чашек в день)
* Удобный и интуитивный интерфейс с большим 10-дюймовым тач-скрином
* Высочайшее качество экстракции, благодаря мощному и вместительному заварному узлу на 20 г кофе
* Превосходная работа со свежим молоком и одни из лучших показателей по приготовлению молочной пены
* Множество разнообразных настроек, позволяющих довести рецептуру любого напитка до идеала
* Надёжность и неприхотливость при работе в зонах самообслуживания
* Привлекательная цена

Данная модель – настоящее открытие в сегменте высокопроизводительных суперавтоматических кофемашин. Благодаря сочетанию производительности флагманских кофемашин CARIMALI и стоимости менее 5000 евро данная кофемашина позволит организовать кофе-корнер в ритейле, обеспечить кофе большое мероприятие или обслужить большой поток клиентов в ресторанах быстрого питания при сохранении небольших сроков окупаемости. CARIMALI Mya Ultra станет отличным выбором для любого бизнеса в сфере HoReCa, будь то АЗС, отели, рестораны, кофе-корнеры или кафе.

Преимущества

* CARIcare  
  Собственная система телеметрии, разработанная для настройки и проверки всех параметров машины непосредственно с компьютера, ноутбука или планшета.
* All in One Cleaning  
  Все операции по очистке кофемашины полностью автоматизированы. Оператору требуется всего несколько минут, чтобы начать автоматическую очистку всех систем
* Капучинатор для бариста  
  Капучинатор с датчиком температуры для автоматического нагрева и вспенивания молока до желаемой температуры, идеально подходит для бариста
* USB Соединение  
  Технология позволяет копировать и загружать параметры и настройки машины, а также настраивать графику пользовательского интерфейса
* FridgePlus  
  Датчик перегрева и отсутствия молока
* MaxSave  
  Запатентованная технология для максимального энергосбережения, обеспечения высокой производительности и снижения энергопотребления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размеры (ШхВхГ) | 290x808x576 mm |
| --- | --- |
| Масса | 45 кг |
| Пользовательский интерфейс | 10-дюймовый сенсорный дисплей |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 90-195 мм |
| Объем бункеров для зерна | 1,3 кг |
| Объем бункеров для порошков | - |
| Объем кофейного бойлера | Теплообменник |
| Паровой бойлер | 4 л |
| Объем ЦУ | 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
| Протокол коммуникации | MDB, Executive |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц |