# Суперавтоматическая кофемашина Optima Soft Glossy Black

# от 596 000 ₽

Optima Soft - это кофемашина, созданная для приготовления напитков одним нажатием кнопки! Широкий спектр конфигураций модели позволяют удовлетворить любые требования.

Очень простой и интуитивно понятный в использовании интерфейс гарантирует широкий выбор качественных напитков. Кофемашина способна производить до 400 чашек кофе в день.

Дисплей с подсветкой и большие кнопки облегчают использование.

Преимущества

* МТТ Помпа для молока  
  Вспомогательная помпа для подачи напитков на молочной основе нужной температуры с идеальной пеной
* CARImilk Static  
  Новая технология вспенивания молока CARImilk гарантирует безупречную молочную пену, обеспечивая приготовление горячих и холодных молочных напитков.
* Coffee Creator  
  Полезный инструмент для программирования кофемашин прямо с вашего компьютера
* USB Соединение  
  Технология позволяет копировать и загружать параметры и настройки машины, а также настраивать графику пользовательского интерфейса
* Loudspeaker  
  Динамик, позволяющий пользователю настроить кофемашину с помощью звуков: воспроизводить музыку, рекламные акции и любую аудио-информацию
* Капучинатор для бариста  
  Капучинатор с датчиком температуры для автоматического нагрева и вспенивания молока до желаемой температуры, идеально подходит для бариста
* All in One Cleaning  
  Все операции по очистке кофемашины полностью автоматизированы. Оператору требуется всего несколько минут, чтобы начать автоматическую очистку всех систем
* PowerCleaner  
  Технология, обеспечивающая максимальные гигиенические условия молочного контура и паровой трубки с помощью встроенной системы автопромывки
* FridgePlus  
  Датчик перегрева и отсутствия молока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размеры (ШхВхГ) | 324x814x560 mm |
| --- | --- |
| Масса | 48 кг |
| Пользовательский интерфейс | 10 кнопок + 4,3-дюймовый TFT-экран |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-195 мм |
| Объем бункеров для зерна | 1,2 кг |
| Объем бункеров для порошков | - |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1,8 л |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L)  10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
| Протокол коммуникации | MDB, Executive |
| Мощность | 4400 W |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц |
| Прочее | Направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static,  кран горячей воды, трубка пара |