# Суперавтоматическая кофемашина SilverAce Plus Matte Black

# от 1 220 900₽

Суперавтоматическая кофемашина SilverAce Plus – флагманская новинка в линейке суперавтоматов Carimali. Создана специально для самых требовательных клиентов и легко удовлетворяет все их потребности.

Данная модель позволяет настроить максимально широкий ассортимент напитков (до 60 рецептов). Инновационная молочная система CARIcream позволит готовить высококачественные напитки с горячей и холодной пеной настраиваемой плотности, а металлический заварочный узел, простой в чистке и уходе, обеспечит долговечную и бесперебойную работу при сохранении стабильного качества напитков.

Кофемашина SilverAce Plus – идеальное оборудование для ресторанов, отелей, АЗС и подойдёт любому клиенту, который стремится обеспечить наилучшее сочетание производительности и качества кофейных напитков.

Преимущества

* Система CARIcream позволяет приготовить холодную молочную пену
* Надежное и удобное ЦУ: 8-16 или 10-20 гр
* Цветной 10-дюймовый touch-screen дисплей с обновлённым дизайном иконок и возможностью программирования до 60 напитков
* Все операции по очистке кофемашины полностью автоматизированы. Оператору требуется всего несколько минут, чтобы начать автоматическую очистку всех систем
* Настройка температуры и плотности молочной пены прямо из интерфейса кофемашины
* Объёмный бункер для сброса отходов с электрической дробилкой (до 60 таблеток)

Технические характеристики

| Размеры (ШхВхГ) | 368x745x556 mm |
| --- | --- |
| Масса | 40 кг |
| Пользовательский интерфейс | 10-дюймовый сенсорный дисплей |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 80-200 мм |
| Объем бункеров для зерна | 0,6 кг |
| Объем бункеров для порошков | 1,5 л |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1 л |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (М-Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
| Протокол коммуникации | MDB, Executive |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц |

Предварительная калибровка кофемолки, приготовление холодной молочной пены CARIcream, WI-FI модуль, подключение Ethernet, технология энергосбережения MaxSave, кран подачи кипятка