Цена: от 202000р.

Преимущества:

Высокая производительность,Простота обслуживания,Удобный интерфейс,Доступная цена

PID-контроль

Термосифонная система

Автономная настройка времени пролива на группах

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Размеры (ШхВхГ) | 390х475х500 мм |
| --- | --- |
| Масса | 34 кг |
| Дисплей | Опция |
| Число кнопок на группе | 5 |
| Объём бойлера | 4 л |
| Напряжение | 220-240 В 50/60 Гц |
| Мощность | 1800 Вт |
| LED-подсветка | Опционально |